|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：**  塔吊、施工电梯报价单 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 承租单位：冕宁县城投建设有限责任公司 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 臂长（m） | 塔吊高度/施工电梯有效高度（m） | 塔吊独立高度（m） | 吊重量（t） | 含税单价 | | | | | | | | | 增值税专用发票费率（%） | 备注 | |
| 租赁（元/月） | 进退场费（元/台） | 标节费（元/节/月） | 塔机操作手（元/月） | 司索工（元/月） | 施工电梯司机（元/月） | 附着费用6m以内（元/道） | 附着费用超6m以外（元/道/m） | 加班费用（元/小时） |
| 1 | 6013 | 55 | 76 | 40 | 1.3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械配套运行的其它设备外出租方需配备：风向仪、红色灯带、防坠器 | |
| 2 | 5013 | 45 | 71 | 36 | 1.3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SC200 |  | 51.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械配套运行的其它设备外出租方需配备：硬质金属防护门、施工电梯电缆 | |
| 4 | SC200 |  | 54.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SC200 |  | 51.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 现场司机和指挥人住宿、吃饭等生活问题出租方自行解决,机械相关人员上班时间为7:00-12:00，13:00-18：00（承租方可以在总时长不变的情况下调整上、下班时间），超出总时长时间按加班时间计算; 2. 2、出租方需安排一名专职安全员到现场管理上述五台机械，并按照国家规范、行业标准等要求进行日、周、月、季度、年度检查记录维护工作； 3. 3、不足一月的机械、人员费用按照该机械、该人员的月金额/30天的形式进行计算； 4. 4、机械安、升、拆的费用、工作由出租单位负责，机械相关的调试、检测、手续等由出租方负责办理（承租方提供必要的资料）直至机械能正常使用后开始计租赁费用，安装、爬升、拆除时间、高度以承租方通知要求为准； 5. 5、出租方人员需配合承租方悬挂相应的宣传标语； 6. 6、塔吊出厂年限不超过8年品牌为中联、徐工机械；施工电梯SC系列（齿轮齿条式）出场年限不超5年品牌为中联、徐工、特威机械。   7、机械租赁费包含：机械设备折旧费；地锚、预埋件、附着设施费（如有）；安全检测费、备案费；安装拆卸费；修理、维护保养费；合理租赁利润；等费用。  8、未提及的事项严格按照国家规范、行业标准等相关规范执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出租单位： | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： | |  |  |  |  |  |